Offert Dagvatten- och skyfallsutredning

Datum Klicka eller tryck här för att ange text.

Dnr SBF Klicka eller tryck här för att ange text.

Karta över utredningsområdet Karta över utredningsområdet

Gult – instruktion till KoV handläggare

Blått – Handläggare på KoV fyller i

Projekt:	Detaljplan för bostäder/verksamheter och verksamheter vid geografiskt läge

Beställare:	Förnamn Efternamn

Handläggare:	Förnamn Efternamn (på alla som ska göra utredningen)

Uppdragsbeskrivning

Syftet med utredningen är att ta fram förslag på hur dagvatten och skyfall inom planområdet kan hanteras på ett hållbart sätt. Det innebär att bl.a. fördröjning, rening och avledning av skyfall studeras.

Omfattning och förutsättningar

Moment som kommer att genomföras under dagvattenutredningen framgår av tabellen nedan:

Detta är en strykmall och det som inte är relevant ska justeras.

Moment
Förutsättningar
Lägen på befintliga ledningar inom området. Befintliga förhållanden avseende avrinningsområden. Nuvarande problem, lågpunkter, utströmningsområden eller instängda områden olämpliga för byggnation.
Recipient och avrinningsområde
Recipient, beskrivning av vart dagvattnet avleds och hur recipienten påverkas.
Hydraulik
Dimensionerande flöden för befintlig markanvändning. Dimensionerande flöden efter exploatering, inklusive klimatfaktor på 1,25. Beräkningar sker enligt P110.
Hänsyn ska tas till avrinning från närliggande mark som påverkar området för utredningen samt planområdets påverkan på nedströms områden.
Kapacitet dagvattenledningssystemet
Denna del bekostas av Kretslopp och vatten.
Påverkan på nedströms vattendrag
Resonemang kring om flödet från planområdet kommer orsaka problem nedströms och vem som är ansvarig för vattendraget.
Skyfall
Beskrivning av resultaten från skyfallsmodellen i området före och efter exploatering med förslag till erforderliga åtgärder. Planen ska inte ge negativ påverkan på angränsande områden.
Förslag dagvatten- och skyfallshantering
Förslag till metod och placering för avvattning, fördröjning och rening, samt ytanspråk.
Förslag till höjdsättning, grundprinciper enligt Svenskt vattens P105. Förslag till eventuella begränsningar för fortsatt planering. Fördröjning av skyfall och sekundära avrinningsvägar för regn med större volym än det dimensionerande regnet.
Funktion, drift och underhåll
En jämförelse av nivå på drift- och underhållskostnader för föreslagna alternativ.
Investerings- och driftkostnad
En bedömning av investeringskostnad för föreslagna alternativ.
Resultat från föroreningsmodellering
Föroreningsberäkningar före och efter exploatering, (kg/år samt µg/l), utifrån ”Reningskrav för dagvatten”. Föroreningsbelastning efter rening och jämförelse med målvärden och riktvärden.
Miljökvalitetsnormer
Exploateringens påverkan på MKN vatten.
Dikningsföretag
Detaljplanens påverkan på markavvattningsföretag.

Genomförande och organisation

Stadsbyggnadsförvaltningen kommer att handlägga detaljplanen och uppdraget kommer därför att ske i direkt samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Kretslopp och vatten. Kretslopp och vatten kommer ansvara för att dagvatten och skyfallsutredningen genomförs. SBF ansvarar för högt vatten.

Stadsbyggnadsförvaltningen kallar till ett startmöte. Arbetsmöten kommer också att hållas med exploatörer samt andra kommunala förvaltningar som har ytor inom detaljplaneområdet, samt Kretslopp och vatten.

Tidplan och leverans

För att tidplan ska kunna följas krävs att beställning sker före och att allt underlag finns Kretslopp och vatten tillhanda före startmöte.

Tidplan:

Startmöte	DATUM

Koncept rapport	DATUM

Färdig rapport	DATUM

Leveranskrav:

Redovisningen sker i form av rapport som följer Kretslopp och vattens Dagvatten- och skyfallsutredningsmall.

Övriga förutsättningar

Stadsbyggnadsförvaltningen bistår med nödvändiga underlagsmaterial i form av:

Primärkarta i pdf och dwg-format och en skalenlig illustrationsritning. Kvartersstruktur och planområdesgräns ska framgå.

Geoteknisk utredning (om det tagits fram)

Markmiljöutredning (om det tagits fram)

Trafikförslag (om det tagits fram), framtida trafikmängder ÅDT

Kontaktuppgifter till exploatörer och övriga förvaltningars handläggare

Information om eventuell fråga som uppstått under planarbetet och måste utredas speciellt

Förutsättningar som inte går att ändra på (höjder, placering av byggnader, vägar etc.).

Ekonomi

Ersättning

Kretslopp och vatten fakturerar SBF för nedlagd tid för dagvatten- och skyfallsutredningen, enligt den interna timprislistan. I det fall nedlagd tid överstiger avtalad med mer än 10 % ska en tilläggsbeställning göras.

Konsultkostnader uppgår till xx kr, interna kostnader på Kretslopp och vatten uppskattas till xx kr. Totalkostnaden uppskattas till ca xx kr, av detta ska Stadsbyggnadsförvaltningen stå för yy kr (75% av total budget).

Tilläggsuppdrag eller utökning av uppdraget ska stämmas av med Stadsbyggnadsförvaltningen.

Med vänlig hälsning

Kretslopp och vatten